{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["光纤布线报价"]
["                                                           单位：元"]
["序号","品名","型号参数","单位","数量","单价","合计"]
[1,"SFP光纤模块","H3C SFP-GE-LX-SM1310-A        ","对",1,2960,2960]
[2,"24芯单模光纤","好光景24芯","米",1800,7,12600]
[3,"光纤跳线","RC512-FE-SS15 (瑞斯康达）光纤收发器","对",2,2600,5200]
[4,"ODF配线架24口","威诺","个",2,500,1000]
[5,"双层交换机","LS-S3100V2  H3C双层交换机","台",1,1600,1600]
[6,"光纤跳线FC-LC","威诺FC-LC 10米","对",10,76,760]
[7,"H3C以太网交换机LS-5560-30F-EI","H3C S5560-30F-EI L3以太网交换机主机(24SFP+8GECombo+4SFPPlus+1Slot),双交流电源，双风扇★交换容量≥5.9Tbps，包转发率≥215Mpps\n★24个千兆光端口、8个千兆光电复用（combo）端口、4个万兆SFP+口、空余1个业务子卡扩展槽位（可扩展2端口40GE子卡或8端口万兆子卡）、2个风扇模块槽位，2个电源模块槽位；\n★支持内置模块化可拔插双电源和可拔插双风扇，实配双交流电源，双风扇。\n★支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验；无需软件授权\n★为保证后期无线网络扩容需求，必须支持Local AC功能，增加授权设备即可作为无线控制器使用；\n支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；支持通过标准以太端口进行堆叠；最大堆叠带宽≥160G\n支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像\n支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+\n支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口和VLAN的 ACL\n支持OPENFLOW 1.3标准；支持普通模式和Openflow 模式切换\n支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准\n符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准；端口定时down功能（Schedule job）；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源；支持智能风扇调速\n★提供工信部入网证书复印件并加盖生产厂商鲜章;提供ROHS节能认证证书复印件并加盖生产厂商鲜章;第三方权威测试报复印件并加盖生产厂商鲜章;告为保障产品代码质量，生产厂商国内研发机构需通过CMMI4认证，提供证书复印件并加盖生产厂商鲜章，其证书必须能在官方网站查询","台",1,"16160",16160]
[8,"施工费",null,"宗",1,2700,2700]
[9,"合计",{"$nulls":4},42980]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["光纤布线报价"]
["                                                           单位：元"]
["序号","品名","型号参数","单位","数量","单价","合计"]
[1,"SFP光纤模块","H3C SFP-GE-LX-SM1310-A        ","对",1,null,0]
[2,"24芯单模光纤","好光景24芯","米",1800,null,0]
[3,"光纤跳线","RC512-FE-SS15 (瑞斯康达）光纤收发器","对",2,null,0]
[4,"ODF配线架24口","威诺","个",2,null,0]
[5,"双层交换机","LS-S3100V2  H3C双层交换机","台",1,null,0]
[6,"光纤跳线FC-LC","威诺FC-LC 10米","对",10,null,0]
[7,"H3C以太网交换机LS-5560-30F-EI","H3C S5560-30F-EI L3以太网交换机主机(24SFP+8GECombo+4SFPPlus+1Slot),双交流电源，双风扇★交换容量≥5.9Tbps，包转发率≥215Mpps\n★24个千兆光端口、8个千兆光电复用（combo）端口、4个万兆SFP+口、空余1个业务子卡扩展槽位（可扩展2端口40GE子卡或8端口万兆子卡）、2个风扇模块槽位，2个电源模块槽位；\n★支持内置模块化可拔插双电源和可拔插双风扇，实配双交流电源，双风扇。\n★支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验；无需软件授权\n★为保证后期无线网络扩容需求，必须支持Local AC功能，增加授权设备即可作为无线控制器使用；\n支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；支持通过标准以太端口进行堆叠；最大堆叠带宽≥160G\n支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像\n支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+\n支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口和VLAN的 ACL\n支持OPENFLOW 1.3标准；支持普通模式和Openflow 模式切换\n支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准\n符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准；端口定时down功能（Schedule job）；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源；支持智能风扇调速\n★提供工信部入网证书复印件并加盖生产厂商鲜章;提供ROHS节能认证证书复印件并加盖生产厂商鲜章;第三方权威测试报复印件并加盖生产厂商鲜章;告为保障产品代码质量，生产厂商国内研发机构需通过CMMI4认证，提供证书复印件并加盖生产厂商鲜章，其证书必须能在官方网站查询","台",1,null,0]
[8,"施工费",null,"宗",1,null,0]
[9,"合计",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}